产品简介：

本产品集成通用变频器、空气开关、电位器、三档位旋钮于一体柜。输入电网三相线（无相序连接）、接地线。通讯采用CAN或RS485方式，自带LED人机界面可设置和查看参数。本产品输入电网电压工作范围400V±10%，频率50Hz±2%，使用于工业风扇等。

技术参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 压  等 级 | 变频器型号 | 额定容量（kVA） | 额定输入电流（A） | 额定输出电流（A） | 适配电机功率（kW） |
| 220V | LB600－2T0015 | 3 | 9.5 | 8 | 1.5 |
| LB600－2T0022 | 4.2 | 13.5 | 11 | 2.2 |
| LB600－2S0015 | 2.9 | 15 | 7.5 | 1.5 |
| LB600－2S0022 | 4 | 23 | 10.5 | 2.2 |
| 380V | LB600－4T0022 | 3 | 6 | 5 | 2.2 |
|

接线图：

